

HYDRAULISET MUTTERIVÄÄNTIMET

TUOTTEET



**MUTTERIVÄÄNNIN MISSÄ RAJUSTI VOIMAA AUKAISUUN JA SÄÄDETTÄVÄ TEHO KIINNITYKSEEN.**



SÄÄTÖYKSIKKÖ



Voima ja nopeus ovat helposti säädettävissä.

Saavutat tarkkuutta ja toistettavuutta hydraulisesti ja käytössäsi on luotettava, muunneltavissa oleva ratkaisu.

Cap’s ohjelma mutterivääntimistä sisältää niin 3/4“, 1” ja 1,5” kara-vaihtoehtoja. Käytössäsi on huomattavaa voima-lukuja ja saat ainutlaatuisen tehon laitteen kokoon nähden.

Riippumatta jos työskentelette kunnossapidossa tai tuotannossa, niin löydät CAP-ratkaisun tarpeesi. Säädä tarvittava teho ja nopeus ja aloita työ pultteja irti ottamalla tai kiinnitä.



EDUT

* Laaja valikoima

– 3/4“, 1’’ ja 1.5’’

* Poikkeuksellinen teho

– aina 200Nm - 16000Nm asti

* Säädettävä momentti
* Tarkka toistuvuus
* Nopea
* Paras teho, kokoon ja painoon nähden
* Kestävä, luotettava ja monipuolinen
* Helppokäyttöinen
* Helposti siirrettävissä
* Voit modifioida tarpeesi mukaan
* Alhainen tärinä



Hydrauliset mutterivääntimet



Hydrauliset mutterivääntimet

**K200/K200L** – Kevyt ja kompakti 1”-kone, soveltuen hyvin teolliseen kunnossapitoon, renkaiden vaihtoon ym. kiinnityksiin.

**K350/K350L** - Vahva 1”-kone, soveltuen ajoneuvoteollisuuteen ja teolliseen kunnossapitoon. Kuorma-autot, linja-autot ja näiden renkaiden vaihtoon ym.

**K560/K560L** – Raskaisiin töihin, 1”-kone joka sopii: raskaaseen ajoneuvoteollisuuteen, teolliseen kunnossapitoon. Myös sopiva niin meri, raide, teräs, kaivos ja rakennusteollisuuteen.

**K750** – Raskaaseen teollisuuteen, 1”-kone, sopiva teollisiin laatutöihin: Öljy ja kaasuteollisuus, vaativat purkutyöt ym.

**K850** – Raskaaseen teollisuuteen, 1, 5”-kone, sopiva öljy /-kaasuteollisuus, voimalatyömaat ja raskaat työt terästehtaissa ja kaivosteollisuudessa:

**K1600** – Erikois-raskaat työt, 1,5”-kone mihin on ahdettu peräti 16000NM!!

Tekee mahdottomasta mahdollisen!

**TEKNISET ARVOT:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MALLI** | **KARA** | **KIINNITYSVOIMA**  (Nm) | **PAINO**  (kg) | **PITUUS**  (mm) | **SOPIVA YKSIKKÖ** |
| **K100** | 3/4" | 250 - 3 000 | 6.80 | 265 | C3.0T6N |
| **K200\*** | 1" | 300 - 3 500 | 6.90 | 265 | C3.0T6N |
| **K350\*** | 1" | 300 - 3 500 | 8.50 | 260 | C3.0T6N |
| **K560\*** | 1" | 500 - 5 500 | 10.30 | 270 | C5.5T6N |
| **K750** | 1" | 600 - 7 500 | 14.80 | 280 | C5.5T6N |
| **K850** | 1 1/2" | 600 - 8 500 | 15.30 | 290 | C5.5T6N |
| **K1600** | 1 1/2" | 1000 - 16 000 | 22.90 | 385 | C5.5T45N |

**Mutterivääntimet on tilattavissa myös vedenalaisiin töihin.**

**\* Myös pitempi kara-vaihtoehto saatavissa.**

**DEL SQUARE**

**DRIVE**

**TIGHTENING TORQUE**

(Nm)

**LENGHT**

(

Valitse oikea pumppu



Mallit

* C3.0M6N, Voimalähde sähkömoottori 1-vaihe 230V – 3HP.



* C3.0T6N, Voimalähde 3-vaihe sähkömoottori 380V – 3HP.

* C5.5T6N, Voimalähde vahvemmalla 3-vaihe sähkömoottorilla 380V – 5.5HP.
* C5.5T45N, Voimalähde 3-vaihe sähkömoottorilla 380V – 5.5HP. Öljytankki 45l. Suositeltavaa toistuviin, raskaisiin töihin.
* Lisävarusteet

– Ilma ja öljyjäähdytin termostaatilla, joka huolehtii siitä että öljyn lämpötila pysyy mahdollisimman vakaana.

– Hydrauliset letkut, kaapelit ja liittimet.

**TEKNINEN LUETTELO:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **MALLI** | **VIRTA**  (V) | **\*PAINO**  (kg) | **ÖLJYMÄÄRÄ**  (litra) | **KOKO**  l x p x k (mm) |
| C3.0M6N | 230 | 35.60 | 6 | 400x600x700 |
| C3.0T6N | 380 | 35.80 | 6 | 400x600x700 |
| C5.5T6N | 380 | 38.60 | 6 | 400x600x700 |
| C5.5T45N | 380 | 85.50 | 45 | 400x600x810 |

\* Sisältää öljyn (öljytilavuus 6N=6 litraa ; 45N=45 litraa)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SÄÄDETTÄVÄ PUMPPU YKSIKKÖ** | **MUTTERIVÄÄNNIN** | **MALLI/TYYPPI** |
| DCK100C3.0T6N | K100 | C3.0T6N |
| DCK200C3.0T6N | K200 | C3.0T6N |
| DCK350C3.0T6N | K350 | C3.0T6N |
| DCK560C3.0T6N | K560 | C3.0T6N |
| DCK560C5.5T6N | K560 | C5.5T6N |
| DCK750C5.5T6N | K750 | C5.5T6N |
| DCK850C5.5T6N | K850 | C5.5T6N |
| DCK560C5.5T45N | K560 | C5.5T45N |
| DCK750C5.5T45N | K750 | C5.5T45N |
| DCK850C5.5T45N | K850 | C5.5T45N |
| DCK1600C5.5T45N | K1600 | C5.5T45N |

Taulukko osoittaa eri sovellutuksia



TYYTYVÄISIÄ ASIAKASPALAUTTEITA



LISÄTIEDOT JA MYYNTI:

Tendek Ky

Linnusperäntie 121

67600 Kokkola

Finland

+358(0)6 830 20 56

+358(0)500 560 360

Bernhard Store

[www.tendek.fi](http://www.tendek.fi)

